**ANEXO 01**

**JUNTA DE ACLARACIONES LPE-SIC/SSOP/UL-X002-2024**

|  |  |
| --- | --- |
| EN CATALOGO DICE | |
| **CLAVE** | **CONCEPTO** |
| 0024-030 | PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 kg/cm2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 cm DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2cm, TERMINADO RAYADO, CON PEINE METÁLICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm. P.U.O.T. |
| **DEBE DECIR** | |
| 0024-030 | PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 kg/cm2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 cm DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2cm, TERMINADO RAYADO, CON PEINE METÁLICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRÓN DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71cm DE LONGITUD @ 76 cm, INCLUYE: CORTE EN LOSA CON DISCO DE DIAMANTE A CADA 3.0m, CUBIERTAS CON SELLO DE POLIURETANO MARCA SIKAFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N CTR CAR 1 04 009/06. |

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRÍO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ**

**CALLE DE FRANCISCO VILLA**